****

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**СОВЕТ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

п. Мирный 11 мая 2022 г. № 13 \_

 65-е собрание 4-го созыва

Об утверждении перечня внутри поселковых

автомобильных дорог общего пользования

муниципального образования «Мирненское

сельское поселение», подлежащих текущему

и капитальному ремонту в 2022 году за счет

собственных средств

Рассмотрев предоставленный Администрацией Мирненского сельского поселения проект перечня внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Мирненского сельского поселения», подлежащих текущему и капитальному ремонту в 2022 году за счет собственных средств областной, проведя процедуру открытого голосования,

**СОВЕТ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:**

1. Утвердить перечень внутри поселковых автомобильных дорог муниципального образования «Мирненское сельское поселение», подлежащих ремонту в 2022 году согласно, приложения 1 к настоящему решению. Провести работы по профилированию (грейдированию) автомобильных дорог поселения.

2. Настоящее решение направить Главе поселения (Главе Администрации) для подписания, опубликования в Информационном бюллетене Мирненского сельского поселения и размещения на официальном сайте Мирненского сельского поселения (<http://www.mirniy.tomsk.ru>).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального

опубликования.

Председатель Совета

Мирненского сельского поселения А.С. Юрков

Глава поселения

(Глава Администрации) А.С. Юрков

Приложение 1

к решению Совета Мирненского сельского поселения

от 11.05.2022 № 13

**План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мирненского сельского поселения на 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Длина****(м)** | **Ориентировочная ширина****(м)** | **Состояние элементов****существующей дороги (дефекты)** | **План мероприятий** |
| **2022 год** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. Кучумова, д. Плотниково | 800 | 5 | износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 2 | ул. Соколово, д. Плотниково | 200 | 3,5 | износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 3 | ул. Болтовского, д. Плотниково | 100 | 3 | износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 4 | п. Аэропорт | 2 м² | 5 | Верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке дороги протяженностью 2 м² средней шириной 5 м имеет выбоины, просадки, нарушения поперечного профиля; | Устройство покрытия из а/бетонной смеси |
| 5 | ул. Нагорная, д. Большое Протопопово | 150 | 3 | износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 6. | ул. Новоселов,д. Большое Протопопово | 50 | 3,5 | Отсутствует дорожное полотно | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 7. | ул. Озерная,д. Большое Протопопово | 100 | 4 | износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 8. | мкр. Молодежный,п. Мирный,от уч. 42 до уч. 38 и от уч. 69 до уч. 77 | 315  | 4 | Отсутствует дорожное полотно | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 9. | ул. Трудовая,п. Мирный | 16,23 | 5 | Верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке дороги протяженностью 2 м² средней шириной 5 м имеет выбоины, просадки, нарушения поперечного профиля; | Устройство покрытия из а/бетонной смеси |
| 10 | мкр. Мирный, ул. Раздольная, ул. Осенняя,п. Мирный | 400 | 3,5 | износ гравийного покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 11 | ул. Центральная,п. Трубачево | 91 м² | 6 | Верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке дороги протяженностью 91 м² средней шириной 5 м имеет выбоины, просадки, нарушения поперечного профиля; | Устройство покрытия из а/бетонной смеси |
| 12 | ул. Благодатная,п.Трубачево | 50 | 3 | износ гравийного покрытия от д. 23 до д. 25, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 13 | ул. Пихтовая,п.Трубачево | 300 | 3 | износ гравийного покрытия от д. 15 до крайнего дома, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 14 | ул. Липовая,п.Трубачево | 100 | 3 | износ гравийного покрытия от д. 30 до д.25, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |