****

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**СОВЕТ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

п. Мирный 13 июня 2023 г. № 19 \_

10-е собрание 5-го созыва

**О внесении дополнений в Решение Совета Мирненского сельского поселения от 16.05.2023 № 14 «Об утверждении перечня внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Мирненское сельское поселение», подлежащих текущему и капитальному ремонту в 2023 году за счет собственных средств»**

Рассмотрев предоставленный Администрацией Мирненского сельского поселения проект дополнения к плану ремонта внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Мирненского сельского поселения», подлежащих текущему и капитальному ремонту в 2023 году за счет собственных средств, проведя процедуру открытого голосования,

**СОВЕТ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:**

1. Внести изменения в решение Совета Мирненского сельского поселния от 16.05.2023 № 14 «Об утверждении перечня внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Мирненское сельское поселение», подлежащих текущему и капитальному ремонту в 2023 году за счет собственных средств»:
2. Пункт 1 решения изложить в новой редакции «1. Утвердить план ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Мирненского сельского поселения, подлежащих ремонту в 2023 году согласно, приложения к настоящему решению».
3. Читать приложение к решению в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Длина**  **(м)** | **Ориентировочная ширина**  **(м)** | **Состояние элементов**  **существующей дороги (дефекты)** | **План мероприятий**  **2023 год** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | мкр. Молодежный,  п. Мирный,  от уч. 42 до уч. 38 и от уч. 69 до уч. 77 | 315 | 4,5 | Дорожное полотно имеет значительное повреждение | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |
| 2 | ул. Благодатная, от д. 30 до ул. Купеческая,  п.Трубачево | 150 | 3 | Отсутствует обочина от д. 30 до ул. Купеческая, | срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см |
| 3 | ул. Боровая, п.Трубачево | 200 | 6,0 | Дорожное полотно имеет значительное повреждение | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |
| 4 | ул. Просторная, п.Трубачево | 100 | 4,5 | Дорожное полотно имеет значительное повреждение | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |
| 5 | ул. Янтарная,  п.Трубачево | 100 | 4,5 | Дорожное полотно имеет значительное повреждение | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |
| 6 | пер. Лесной, д. Малое Протопопово | 150 | 3 | Дорожное полотно имеет значительное повреждение, отсутствует кювет | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см, устройство кювета |
| 7 | ул. Нагорная,  д. Большое Протопопово | 100 | 3 | Дорожное полотно имеет значительное повреждение | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |
| 8 | ул. Озерная,  д. Большое Протопопово | 50 | 3 | Дорожное полотно имеет значительное повреждение | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |
| 9 | пер. Кедровый,  д. Большое Протопопово | 100 | 3 | Дорожное полотно имеет значительное повреждение | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |
| 10 | ул. Новоселов,  д. Большое Протопопово | 50 | 3 | Дорожное полотно имеет значительное повреждение | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |
| 11 | ул. Живописная,  п. Мирный | 2075 м² | 5 | Верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке дороги протяженностью 2 м² средней шириной 5 м имеет выбоины, просадки, нарушения поперечного профиля; | устройство покрытия из а/бетонной смеси |
| 12 | ул. Мира,  п. Мирный | 1000 м² | 5 | Верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке дороги протяженностью 2 м² средней шириной 5 м имеет выбоины, просадки, нарушения поперечного профиля; | устройство покрытия из а/бетонной смеси |

2. Настоящее решение направить Главе поселения (Главе Администрации) для подписания, опубликования в Информационном бюллетене Мирненского сельского поселения и размещения на официальном сайте Мирненского сельского поселения (http://mirniy-sp.ru/).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального

опубликования.

Председатель Совета

Мирненского сельского поселения А.А. Молоховский

Глава поселения

(Глава Администрации) А.С. Юрков